攀枝花市生态环境局

关于米易县北部片区农村产业融合

发展示范园项目（一期）—白马湾丘

示范园区桥梁及配套设施建设项目

环境影响报告书的批复
米易县国有投资集团有限责任公司：

你公司《米易县北部片区农村产业融合发展示范园项目（一期）—白马湾丘示范园区桥梁及配套设施建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。
一、项目位于攀枝花市米易县白马镇、攀莲镇，共包含三段道路，长度4.641km，其中，改建道路2段，新建道路1段。主要建设内容包括：草湾路（原克挂路）改造工程起于CK+000.000白马镇高速出入口，止于CK3+096.000小河口，全长3.096km，在原有道路路面病害处治后加铺沥青面层，公路等级四级（I类），设计速度15km/h，路基宽度6.5m，行车道宽度6m，拆除重建马木河桥1座；新建道路起于K0+000接草湾路K2+801.257处，止于S465既有道路路线K24+958.557处，全长0.878km（包含白马大桥全长745.04m），公路等级二级，设计速度40km/h，路基宽度12m（弯道处13.5m），行车道宽度7m；S465改造工程起于K24+650处，止于K25+633.250处，全长0.983km，实施范围长约0.667km，公路等级二级，设计速度40km/h，路基宽度10m，行车道宽度7m；配套建设相应辅助工程、环保工程、临时工程等。项目总投资8585.7万元，其中环保投资300万元。
二、四川云环环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划及生态环境分区管控有关要求，在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应做好以下工作。
（一）严格落实施工期各项大气污染防治措施。项目施工场地设置洒水车，施工便道、开挖作业面、临时堆土区实行定时洒水抑尘；路基开挖、土方填筑、原路面拆除等区域通过设置移动式射雾器降尘；严格落实湿法作业管控要求，设置施工围挡，配套设置高压雾化喷淋系统，通过水幕抑尘屏障阻隔施工扬尘扩散；渣土、土石方、建材运输车辆采用防尘布全覆盖密闭运输；路基开挖裸露边坡、临时开挖断面、砂石料堆放区等易起尘区域，采用密目安全网覆盖抑制风力起尘；交通运输扬尘通过硬化路面、冲洗运输车辆、定期清扫洒水等措施控制。
（二）严格落实施工期各项水污染防治措施。项目钻孔泥浆、基坑废水通过钢箱沉淀池收集沉淀处理后，上清液用于桩基施工、场地洒水降尘；各类施工废水、场地冲洗废水、车辆冲洗废水、初期雨水经收集、三级沉淀池处理后回用；车辆冲洗废水经收集、隔油沉淀处理后回用；施工期生活污水依托民房已建化粪池处理后用作农灌。
（三）严格落实各项噪声污染防治措施。施工期，通过合理设计运输路线和运输方案、合理安排施工时间、选用低噪声设备、加强设备的维护和保养、合理布置施工区、高噪声源远离居民点、设备加装减振垫及消声器、尽量使用旋挖工艺、设置警示牌和减速、禁鸣标志、施工场地周围设置围挡等措施，确保区域声环境质量达标。运营期，通过及时做好路面的维护保养、设置禁止超速行驶的标志、设置橡胶减速带等措施，确保区域声环境质量达标。
（四）严格落实各项固体废弃物污染防治措施。项目拆除的固废实行分类收集、分类运输、分类处置，其中水泥混凝土块及水泥稳定碎石优先回用于路基填料及临时便道铺筑，不能回用部分转运至建筑垃圾综合利用单位回收利用；旧沥青混凝土全部运至具备资质的再生沥青拌合站回收利用；草湾路涵管清理产生的淤泥用于路基两侧低洼处回填、道路边坡培土、临时用地和施工便道表层覆土等；废钢材外售综合利用。钻渣及干化泥浆通过泥沙分离器再生循环复用，无法复用的经检测合格后用于本项目路基及边坡回填。混凝土废料与沉淀池废渣全部转运至建筑垃圾综合利用单位回收利用；废钢筋、废焊渣以及包装废料统一收集后外售给物资回收公司资源化利用。生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置；隔油池含油废物、废机油等危险废物经分类收集、暂存后，定期交由有资质的单位处置。

（五）严格落实施工期各项生态保护措施。加强对施工人员进行环保教育，禁止破坏项目区域外的植被，禁止施工人员进行捕捞活动，对涉水施工区域用隔网与其他区域隔开，避免鱼类进入施工区域，不得随意捕杀野生动物；妥善保存施工期的剥离表土，以便后期用于覆土绿化。施工结束后，及时对施工迹地进行恢复，减小施工过程中的水土流失，加强生态恢复过程中的管理和维护，保证植被恢复的成活率，植被恢复应采用当地适生物种，确保生物安全。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告书”提出的相关要求落实。

四、项目开工前，应依法完备其他行政许可手续。项目必须严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市米易生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。
 攀枝花市生态环境局 
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