2026年4月空气质量状况

    一、环境空气质量
2026年4月环境空气质量例行监测30天，首要污染物为臭氧（O3），空气质量指数（AQI）范围为50～90，环境空气质量1天优，29天良，优良率100％。
（一）全市各测点及两县达标率

	 表1  攀枝花市2026年4月空气质量优良率比较表

	测点名称
	2026年3月优良率（%）
	2026年4月优良率（%）
	2025年4月优良率（%）

	弄 弄 坪
	96.7
	100.0 
	96.6

	河 门 口
	89.7
	100.0 
	96.4

	仁   和
	93.1
	100.0 
	96.7

	四十中小
	96.8
	100.0 
	90.0

	全市均值
	96.8
	100.0 
	96.7

	盐边县
	100.0 
	100.0 
	100.0 

	米易县
	100.0 
	100.0 
	100.0 


	表2  攀枝花市2026年4月各项污染物同比表

	    污染物名称

测点名称
	二氧化硫（μg/m3)
	二氧化氮（μg/m3)
	可吸入颗粒物（μg/m3)
	一氧化碳（mg/m3)
	臭氧（μg/m3)
	细颗粒物（μg/m3)

	
	2025年
	2026年
	变化百分比（%）
	2025年
	2026年
	变化百分比（%）
	2025年
	2026年
	变化百分比（%）
	2025年
	2026年
	变化百分比（%）
	2025年
	2026年
	变化百分比（%）
	2025年
	2026年
	变化百分比（%）

	弄 弄 坪
	13
	18
	38.5 
	21
	18
	-14.3 
	51
	42
	-17.6 
	1.9
	1.5 
	-21.1 
	152
	138
	-9.2 
	26
	23
	-11.5 

	河 门 口
	16
	16
	持平
	17
	15
	-11.8 
	52
	47
	-9.6 
	1.4
	1.0 
	-28.6 
	146
	149
	2.1 
	27
	25
	-7.4 

	仁    和
	11
	7
	-36.4 
	16
	11
	-31.3 
	47
	37
	-21.3 
	1
	0.6 
	-40.0 
	155
	131
	-15.5 
	28
	25
	-10.7 

	四十中小
	10
	15
	50.0 
	18
	15
	-16.7 
	46
	34
	-26.1 
	1.4
	1.2 
	-14.3 
	159
	136
	-14.5 
	25
	20
	-20.0 

	全市均值
	13
	14
	7.7 
	20
	15
	-25.0 
	49
	40
	-18.4 
	1.2
	1.1 
	-8.3 
	153
	140
	-8.5 
	27
	23
	-14.8 

	米    易
	6
	6
	持平
	17
	12
	-29.4 
	39
	31
	-20.5 
	0.8
	0.8 
	持平
	134
	98
	-26.9 
	21
	18
	-14.3 

	盐    边
	9
	8
	-11.1 
	7
	11
	57.1 
	40
	30
	-25.0 
	0.8
	0.5 
	-37.5 
	134
	86
	-35.8 
	24
	19
	-20.8 


	表3  攀枝花市2026年4月各项污染物环比表

	   污染物名称

测点名称
	二氧化硫（μg/m3)
	二氧化氮（μg/m3)
	可吸入颗粒物（μg/m3)
	一氧化碳（mg/m3)
	臭氧（μg/m3)
	细颗粒物（μg/m3)

	
	3月
	4月
	变化百分比（%）
	3月
	4月
	变化百分比（%）
	3月
	4月
	变化百分比（%）
	3月
	4月
	变化百分比（%）
	3月
	4月
	变化百分比（%）
	3月
	4月
	变化百分比（%）

	弄 弄 坪
	18
	18
	持平
	20
	18
	-10.0 
	47
	42
	-10.6 
	1.7 
	1.5 
	-11.8 
	126
	138
	9.5 
	25
	23
	-8.0 

	河 门 口
	17
	16
	-5.9 
	16
	15
	-6.3 
	48
	47
	-2.1 
	1.4 
	1.0 
	-28.6 
	120
	149
	24.2 
	29
	25
	-13.8 

	仁   和
	9
	7
	-22.2 
	10
	11
	10.0 
	36
	37
	2.8 
	0.9 
	0.6 
	-33.3 
	121
	131
	8.3 
	27
	25
	-7.4 

	四十中小
	16
	15
	-6.3 
	19
	15
	-21.1 
	39
	34
	-12.8 
	1.1 
	1.2 
	9.1 
	123
	136
	10.6 
	26
	20
	-23.1 

	全市均值
	15
	14
	-6.7 
	16
	15
	-6.3 
	43
	40
	-7.0 
	1.2 
	1.1 
	-8.3 
	122
	140
	14.8 
	27
	23
	-14.8 

	米易县
	4
	6
	50.0 
	16
	12
	-25.0 
	34
	31
	-8.8 
	0.8 
	0.8 
	持平
	101
	98
	-3.0 
	22
	18
	-18.2 

	盐边县
	6
	8
	33.3 
	9
	11
	22.2 
	32
	30
	-6.3 
	0.6 
	0.5 
	-16.7 
	101
	86
	-14.9 
	22
	19
	-13.6 


表4  攀枝花市2026年4月环境空气质量
污染物浓度及综合指数

	污染物名称

项目
	SO2浓度

均值(μg/m3)
	NO2浓度

均值(μg/m3)
	PM10浓度均值(μg/m3)
	CO日均浓度第95百分位数(mg/m3)
	O3日最大8小时平均浓度第90百分位数(μg/m3)
	PM2.5浓度均值(μg/m3)

	平均值
	14
	15
	40
	1.1
	140
	23

	分指数
	0.23 
	0.38 
	0.67 
	0.28 
	0.88 
	0.77 

	综合指数
	3.19 


备注：2026年1月1日开始炳草岗站点已拆除。

（三）全市及各县（区）1-4月环境空气质量情况
2026年1－4月，全市PM2.5平均浓度为30.3微克/每立方米，同比下降6.5%，空气质量优良天数率99.2%。

PM2.5浓度改善：东区、西区、仁和区、盐边县同比分别下降7.6%、3.5%、6.1%、21.8%。
PM2.5浓度反弹：米易县同比分别上升10%。
表5  2026年1-4月市、县（区）PM2.5、优良天数率变化情况

	区  域
	测  点
	PM2.5单位：µg/m3
	优良天数率

	
	
	1-4月平均浓度
	同比变化（%）
	1-4月（%）
	同比变化（百分点）

	攀枝花市
	—
	30.3
	-6.5
	99.2
	--

	东  区
	—
	30.6
	-7.6
	98.3
	--

	西  区
	河门口
	30.5
	-3.5
	97.3
	--

	仁和区
	仁  和
	29.4
	-6.1
	98.2
	--

	米易县
	米易审计局
	27.4
	10.0
	99.2
	--

	盐边县
	盐边磨石箐
	21.9
	-21.8
	100
	--


备注：2026年3月1日起开始采用新环境空气质量标准（GB3095-2026）及其配套标准。
二、降水
本月全市3个测点均采集到降水，共采集降水样品9个，总雨量（3个测点降水量之和）为67.2mm，3个测点降水量最大值为33.1mm（桐子林镇），降水pH值范围6.36－7.44，降水pH均值为6.55；本月全市3个测点均无酸雨。与去年同期相比，全市降水样品个数增加5个，总雨量增加53.8mm，3个测点降水量最大值增加22.0mm，去年同期无酸雨。

	 表6  攀枝花市2026年4月降水比较表

	年度
	测点（个）
	降雨量（mm）
	降水PH均值
	采雨数（个）
	酸雨样品（个）
	酸雨PH均值
	酸雨频率（%）
	污染程度

	2025年
	3
	13.4
	7.05
	4
	/
	/
	/
	非酸雨区（PH>5.60）

	2026年
	3
	67.2
	6.55
	9
	/
	/
	/
	非酸雨区（PH>5.60）

	注：1．降水评价采用《酸沉降监测技术规范》（HJ/T165-2004）。

2．污染程度分为重酸雨区（pH≤4.5）、中酸雨区（4.50<pH≤5.00）、轻酸雨区（5.00< pH≤5.60）、非酸雨区（pH> 5.60）。

    3．酸雨频率%在0~100之间，根据实际情况划分区间进行统计。比如：0、＞0～≤40、＞40～≤80、＞80～≤100。


（二）全市各测点及两县污染物浓度
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