2026年5月空气质量状况

    一、环境空气质量
2026年5月环境空气质量例行监测31天，首要污染物为臭氧（O3），空气质量指数（AQI）范围为32～80，环境空气质量11天优，20天良，优良率100％。
（一）全市各测点及两县达标率 

	 表1  攀枝花市2026年5月空气质量优良率比较表

	测点名称
	2026年4月优良率（%）
	2026年5月优良率（%）
	2025年5月优良率（%）

	弄 弄 坪
	100.0 
	100.0 
	100.0 

	河 门 口
	100.0 
	100.0 
	100.0 

	仁   和
	100.0 
	100.0 
	100.0 

	四十中小
	100.0 
	100.0 
	100.0 

	全市均值
	100.0 
	100.0 
	100.0 

	盐边县
	100.0 
	100.0 
	100.0 

	米易县
	100.0 
	100.0 
	100.0 


	表2  攀枝花市2026年5月各项污染物同比表

	    污染物名称

测点名称
	二氧化硫（μg/m3)
	二氧化氮（μg/m3)
	可吸入颗粒物（μg/m3)
	一氧化碳（mg/m3)
	臭氧（μg/m3)
	细颗粒物（μg/m3)

	
	2025年
	2026年
	变化百分比（%）
	2025年
	2026年
	变化百分比（%）
	2025年
	2026年
	变化百分比（%）
	2025年
	2026年
	变化百分比（%）
	2025年
	2026年
	变化百分比（%）
	2025年
	2026年
	变化百分比（%）

	弄 弄 坪
	11
	10
	-9.1 
	16
	15
	-6.3 
	34
	36
	5.9 
	1.1
	1.3 
	18.2 
	128
	118
	-7.8 
	17
	15
	-11.8 

	河 门 口
	13
	19
	46.2 
	16
	15
	-6.3 
	34
	35
	2.9 
	1.2
	1.5 
	25.0 
	132
	130
	-1.5 
	18
	19
	5.6 

	仁   和
	11
	8
	-27.3 
	12
	10
	-16.7 
	29
	29
	持平
	0.8
	0.5 
	-37.5 
	124
	113
	-8.9 
	17
	19
	11.8 

	四十中小
	15
	14
	-6.7 
	15
	13
	-13.3 
	30
	30
	持平
	1.4
	1.2 
	-14.3 
	135
	118
	-12.6 
	18
	15
	-16.7 

	全市均值
	12
	13
	8.3 
	16
	13
	-18.8 
	33
	32
	-3.0 
	1.1
	0.9 
	-18.2 
	129
	120
	-7.0 
	18
	17
	-5.6 

	米易
	7
	8
	14.3 
	13
	12
	-7.7 
	25
	28
	12.0 
	0.8
	0.8 
	持平
	123
	85
	-30.9 
	16
	17
	6.3 

	盐边
	7
	7
	持平
	7
	11
	57.1 
	26
	24
	-7.7 
	0.6
	0.4 
	-33.3 
	120
	68
	-43.3 
	15
	14
	-6.7 


	表3  攀枝花市2026年5月各项污染物环比表

	   污染物名称

测点名称
	二氧化硫（μg/m3)
	二氧化氮（μg/m3)
	可吸入颗粒物（μg/m3)
	一氧化碳（mg/m3)
	臭氧（μg/m3)
	细颗粒物（μg/m3)

	
	4月
	5月
	变化百分比（%）
	4月
	5月
	变化百分比（%）
	4月
	5月
	变化百分比（%）
	4月
	5月
	变化百分比（%）
	4月
	5月
	变化百分比（%）
	4月
	5月
	变化百分比（%）

	弄 弄 坪
	18
	10
	-44.4 
	18
	15
	-16.7 
	42
	36
	-14.3 
	1.5
	1.3 
	-13.3 
	138
	118
	-14.5 
	23
	15
	-34.8 

	河 门 口
	16
	19
	18.8 
	15
	15
	持平
	47
	35
	-25.5 
	1
	1.5 
	50.0 
	149
	130
	-12.8 
	25
	19
	-24.0 

	仁   和
	7
	8
	14.3 
	11
	10
	-9.1 
	37
	29
	-21.6 
	0.6
	0.5 
	-16.7 
	131
	113
	-13.7 
	25
	19
	-24.0 

	四十中小
	15
	14
	-6.7 
	15
	13
	-13.3 
	34
	30
	-11.8 
	1.2
	1.2 
	持平
	136
	118
	-13.2 
	20
	15
	-25.0 

	全市均值
	14
	13
	-7.1 
	15
	13
	-13.3 
	40
	32
	-20.0 
	1.1
	0.9 
	-18.2 
	140
	120
	-14.3 
	23
	17
	-26.1 

	米易县
	6
	8
	33.3 
	12
	12
	持平
	31
	28
	-9.7 
	0.8
	0.8 
	持平
	98
	85
	-13.3 
	18
	17
	-5.6 

	盐边县
	8
	7
	-12.5 
	11
	11
	持平
	30
	24
	-20.0 
	0.5
	0.4 
	-20.0 
	86
	68
	-20.9 
	19
	14
	-26.3 


表4  攀枝花市2026年5月环境空气质量
污染物浓度及综合指数

	污染物名称

项目
	SO2浓度

均值(μg/m3)
	NO2浓度

均值(μg/m3)
	PM10浓度均值(μg/m3)
	CO日均浓度第95百分位数(mg/m3)
	O3日最大8小时平均浓度第90百分位数(μg/m3)
	PM2.5浓度均值(μg/m3)

	平均值
	13
	13
	32
	0.9
	120
	17

	分指数
	0.22 
	0.33 
	0.53 
	0.23 
	0.75 
	0.57 

	综合指数
	2.62 


备注：2026年1月1日开始炳草岗站点已拆除。

（三）全市及各县（区）1-5月环境空气质量情况
2026年1－5月，全市PM2.5平均浓度为27.6微克/每立方米，同比下降6.4%，空气质量优良天数率99.3%。

PM2.5浓度改善：东区、西区、仁和区、盐边县同比分别下降8.6%、3.1%、4.2%、20.1%。
PM2.5浓度反弹：米易县同比上升9.6%。
表5  2026年1-5月市、县（区）PM2.5、优良天数率

变化情况

	区  域
	测  点
	PM2.5单位：µg/m3
	优良天数率

	
	
	1-5月平均浓度
	同比变化（%）
	1-5月（%）
	同比变化（百分点）

	攀枝花市
	—
	27.6
	-6.4
	99.3
	--

	东  区
	—
	27.5
	-8.6
	98.7
	--

	西  区
	河门口
	28.0
	-3.1
	97.9
	--

	仁和区
	仁  和
	27.2
	-4.2
	98.6
	--

	米易县
	米易审计局
	25.2
	9.6
	99.3
	--

	盐边县
	盐边磨石箐
	20.3
	-20.1
	100.0
	--


备注：2026年3月1日起开始采用新环境空气质量标准（GB3095-2026）及其配套标准。
二、降水
本月全市3个测点均采集到降水，共采集降水样品22个，总雨量（3个测点降水量之和）为177.7mm，3个测点降水量最大值为80.0mm（河门口），降水pH值范围5.89－7.23，降水pH均值为6.31；本月全市3个测点均无酸雨。与去年同期相比，全市降水样品个数减少7个，总雨量减少139.2mm，3个测点降水量最大值减少43.2mm，降水pH均值下降0.02；去年同期无酸雨。

	 表6  攀枝花市2026年5月降水比较表

	年度
	测点（个）
	降雨量（mm）
	降水PH均值
	采雨数（个）
	酸雨样品（个）
	酸雨PH均值
	酸雨频率（%）
	污染程度

	2025年
	3
	316.9
	6.33
	29
	/
	/
	/
	非酸雨区（PH>5.60）

	2026年
	3
	177.7
	6.31
	22
	/
	/
	/
	非酸雨区（PH>5.60）

	注：1．降水评价采用《酸沉降监测技术规范》（HJ/T165-2004）。

2．污染程度分为重酸雨区（pH≤4.5）、中酸雨区（4.50<pH≤5.00）、轻酸雨区（5.00< pH≤5.60）、非酸雨区（pH> 5.60）。

    3．酸雨频率%在0~100之间，根据实际情况划分区间进行统计。比如：0、＞0～≤40、＞40～≤80、＞80～≤100。


（二）全市各测点及两县污染物浓度
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