[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk136613650]盐边县温泉彝族乡那片村国土空间规划（2025—2035年）规划简介


1、 
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2、 规划位置及范围
那片村地处温泉彝族乡南部，南邻四呷左村，东连永兴镇苍蒲村，北与野麻地村、热水塘村相接，西与云南省宁蒗彝族自治县接壤。村域与攀枝花市区的直线距离约为64公里，与盐边县城的直线距离约为68公里。县道X046穿过那片村东部，向东南延伸至永兴镇永兴村与省道S221相连，向西北延伸至热水塘村与县道X047相接，是本村对外联系的主要交通通道。本次规划范围为盐边县温泉彝族乡那片村全域，总面积2620.41公顷，包含上那片组、下那片组、头道坪组、新村组、跨山村组、朵格组6个村民小组。
3、 规划期限
规划期限为2025—2035年，规划基期年为2024年，规划目标年为2035年，近期目标年为2030年。
4、 规划定位
以高山特色农产品种养、生态观光休闲与民族文化体验为主的宜居宜业和美乡村。
5、 规划思路
全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和来川视察重要指示精神，以学习运用“千万工程”经验为引领，锚定农业农村现代化目标，扎实推进乡村全面振兴。紧扣四川省“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略，衔接攀枝花市发展战略与工作部署，落实盐边县“一区五县、共富共兴”总体战略及“钒钛首县、滋味盐边”山区共富试验先行区建设目标。立足那片村自然本底、人文禀赋及发展现状，坚持以人民为中心，严守耕地保护红线与生态安全底线，以“多规合一”为路径，聚焦村民急难愁盼，统筹村域生产、生活、生态空间布局，完善基础设施与公共服务配套，持续改善人居环境，畅通城乡要素双向流动，培育乡村发展新动能，提升村级国土空间治理现代化水平，全力建设宜居宜业和美乡村，为巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村全面振兴提供坚实保障。
6、 规划目标
规划至2030年，上位规划下达的耕地保有量、永久基本农田、村庄建设边界规模等管控指标全面落地，生态环境持续改善；闲置资产得到充分盘活，公共文化服务体系更加健全，交通与市政设施持续完善；烤烟、核桃、花椒、高山土豆、精品花卉、林下经济与生态养殖等现代农业产业体系基本成型，农文旅融合发展取得阶段性成效。规划至2035年，村域国土空间布局得到全面优化，山、水、林、田、村和谐共生，乡村底蕴与彝族风情有机共融，整体特色风貌全面彰显；现代山地农业产业体系基本健全，乡村旅游接待能力持续提升，村集体经济与村民收入持续稳步增长；基本实现国土空间治理体系和治理能力现代化，全面建成宜居宜业和美乡村。
7、 底线约束
（1） 三条控制线
1． 耕地和永久基本农田
严格落实并传导上位规划下达的耕地和永久基本农田保护目标任务，确定那片村耕地保有量为363.75公顷（5456.25亩），永久基本农田划定面积282.31公顷（4234.65亩）。
2． 生态保护红线
本村不涉及生态保护红线。
3． 城镇开发边界
本村不涉及城镇开发边界。
（2） 村庄建设边界
村庄建设边界规模为29.77公顷，确保不突破上位规划确定的规模上限，原则上各类乡村建设行为应在村庄建设边界内开展。
（3） 其他保护线
1． 地质灾害防控线
结合《盐边县斜坡地质灾害隐患风险详查及重点场镇地质灾害1：10000精细化调查》，村域涉及低风险区2455.76公顷，中风险区128.92公顷，高风险区35.73公顷；涉及低危险区1439.74公顷，中危险区1144.94公顷，高危险区35.73公顷。建设项目严格避让地质灾害高风险区、高危险区。
2． 公路建筑控制区
根据《公路安全保护条例》《四川省农村公路条例》，从公路用地外缘起向外的距离标准为：县道不小于10米，乡道不小于5米，村道（6米以上）不小于3米，生活便道（6米以下）不小于1米。
3． 矿产资源开采保护线
严格落实上位规划划定的矿产资源开采保护线及管控要求，村域涉及1个矿产资源重点勘查区（盐边国胜—箐河锰矿、玄武岩、石英岩矿重点勘查区），面积206.42公顷。
8、 产业规划
（1） 产业发展思路
立足村域自然人文资源，夯实产业基础，构建“农业固本、文旅突破、矿产补充、集体赋能”的产业发展新格局。做强以烤烟、核桃为核心支撑，粮食作物、特色经果、林下经济、高山生态养殖协同发展的现代化山地特色农业，持续推动传统农业提质增效，不断壮大集体经济。抢抓攀盐高速建设重大发展窗口期，合规有序释放石灰岩矿资源红利。主动融入盐边北部康养旅游发展布局，联动温泉彝族乡集镇温泉康养资源，系统培育生态观光、山野休闲、民俗体验等融合业态，推动农文旅跨村协同发展。
（2） 产业发展路径
1． 壮大山地种养产业
稳定烤烟种植规模，全面推行标准化生产，持续深化与烟草公司的协同合作，落实订单化种植收购模式，依托烟叶收购站点开展标准化收储，夯实烤烟产业稳产增收基础。优化多元种养结构，促进品质效益提升，稳定玉米、荞麦、小麦等粮食作物种植规模，推广高山土豆优质良种，重点发展核桃产业，规模化培育观赏花卉植被，科学推广魔芋、中药材林下套种模式，因地制宜规范发展高山生态养殖。培育新型经营主体，深化“村集体+企业+基地+农户”联农带农模式，拓展直播、线上商城等销售途径，持续拓宽农产品销售渠道。
2． 规范发展建筑石料资源产业
依托攀盐高速重大工程建设配套需求，合规有序推进村域建筑用石灰岩矿开发利用，配套建设矿山砂石加工点，实现矿石就地破碎、就地转化增值，全力保障重点交通工程石料供给，提升本地矿产资源综合利用效益。建立工程建设期联农带农机制，通过土地流转、就近务工、属地服务等多元方式拓宽村集体与村民阶段性增收渠道，充分释放工程建设带来的发展红利。统筹推进产业道路建设与提档升级，将砂石运输道路规划建设为永久性产业路，实现一次建设、多元复用、长期受益。
3． 培育农文旅新业态
依托冬樱花、山茶花、索玛花种植区、野生猴群观赏区、头道坪梯田景观等核心资源，打造特色旅游线路，联动温泉彝族乡集镇文旅资源，共建“温泉康养集镇—寨子山花海—那片村”跨村旅游环线，共同办好火把节、徒步越野挑战赛等节庆赛事活动，形成“温泉康养+生态观光+野趣休闲+民俗体验”的农文旅组合。丰富消费体验场景，开展民族服饰及手工艺品制作、乡土美食品鉴等体验活动，加强康养民宿、特色餐饮供给，开发手工文创、民俗饰品等乡土伴手礼，形成“探野趣—品民俗—购山货”消费闭环。统筹文旅公共设施建设、管护，完善安全警示标识，规范项目运营管理，持续优化乡村旅游经营秩序。
9、 公服设施规划
那片村为热水塘村级片区的其他村，本规划以村级片区统筹配套为原则，对照其他村配置标准，有序完善村域公共服务体系。
1． 行政管理设施：保留村委会、便民服务站。
2． 文化体育设施：保留文化活动室、健身广场。
3． 教育医疗设施：保留儿童之家（服务点）、村民培训中心及农村卫生室。
4． 商业服务设施：保留现状农家便利店及物流配送点。
5． 应急管理设施：结合村委会增设微型消防救援站、农村应急物资储备点、农村避灾疏散场地。
6． 生产服务设施：按需配置农机具停放维修场地、打谷场（晾晒场）等设施。
10、 道路交通规划
（1） 对外交通
县道X046为那片村对外联系主通道，经县道X046向北联系热水塘村，向南连接永兴镇苍蒲村。
（2） 农村公路
规划至2035年，基本实现通三级路、建制村通等级路、较大人口规模自然村（组）通硬化路。保留村内主要道路，打通断头路，优化村域交通路网体系。
（3） 运输设施
优化乡村客运服务设施，规划结合村委会及老年人活动中心新增2处停车场。遵循“一站多能、综合利用”的原则，依托温泉彝族乡综合运输服务站提供客货邮综合服务，村级不再另设客运物流综合服务站，依托县道X046形成农副产品物流通道。
（4） 旅游通道和绿道
依托“村内产业路—县道X046—县道X047”构建跨村旅游主通道，向外顺畅衔接集镇温泉康养资源，向内串联村内山茶花与索玛花种植区、野生猴群观赏点及头道坪梯田等生态农旅资源。
11、 农村建房指引
（一）总体原则
坚持“一户一宅”原则，农村居民点选址避让永久基本农田、生态公益林、地质灾害危险区、生态敏感区等禁止建设区域，充分融入村镇体系、产业布局及自然环境。结合村庄实际条件，顺应农村人口流动趋势，尊重本地居住习惯，兼顾耕作半径等影响因素，按照“大散居、小聚居”模式优化农村居民点布局，完善生产生活服务配套设施，补齐公共服务短板。
（二）建筑风格指引
依山就势、显山露水，采用筒瓦（或仿古树脂瓦）、木材（或钢材刷木纹漆）、现代夯土、本地石材、真石漆等材料，绘制民族特色装饰线条，点缀牛羊角拱架等图腾装饰物件，充分体现彝族传统民居特色，塑造质朴厚重、富有地域活力的乡土风貌。
（三）建筑高度指引
建筑以小体量为主，层数一般不超过3层，建筑高度原则不超过12米，底层层高可酌情增加，满足农村生产生活使用需求。
（四）建筑色彩指引
以温暖的黄色系为主色调，辅以红色、黑色、白色等典型装饰色及不同明度的土黄色进行搭配，塑造古朴厚重、对比鲜明的民族乡土色彩意象。
（五）建筑退距指引
集中居民点建筑后退用地红线距离不应小于0.5米；临道路、河流水系等区域的建筑退距，严格按照对应行业规范与专项管控要求执行。
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