攀枝花市生态环境局

关于四川欣阳弘建设工程有限公司攀枝花至盐源高速公路TJ7标混凝土拌合站

建设项目生态环境影响报告表的批复

四川欣阳弘建设工程有限公司：

你公司《攀枝花至盐源高速公路TJ7标混凝土拌合站建设项目生态环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现批复如下。

项目位于攀枝花市盐边县格萨拉彝族乡支六河村下河坝组和永兴镇箐河村毛坪子组、上碾房组，占地面积为15958.2535m2，主要建设2座混凝土拌合站，每座拌合站各设2条混凝土生产线，并配套建设公辅工程、办公生活设施、环保工程、仓储及其他等设施。项目建成后，生产混凝土24万m3/a，全部用于攀枝花至盐源高速公路TJ7标段工程建设，不对外销售。项目属于攀枝花至盐源高速公路TJ7标段主体工程的配套设施，为临时设施建设项目，位于攀枝花至盐源高速公路TJ7标段主线路基段（桩号K65+060~K65+200.544）及箐河连接线管理用房段（桩号LK1+590~LK1+750）的永久用地红线范围内，在攀枝花至盐源高速公路TJ7标段工程推进至相应路段时适时拆除。项目总投资4700万元，其中环保投资78万元。
二、攀枝花明升环境科技有限公司受你公司委托对该项目开展生态环境影响评价，编制生态环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划及生态环境分区管控有关要求，在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的生态环境影响评价总体结论和采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。
（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。砂石料堆场扬尘和砂石料输送、计量、投料粉尘通过封闭料仓和运输皮带、设置雾化喷咀等措施抑尘；筒仓粉尘通过“抽尘管+脉冲布袋除尘器”处理后通过排风口排放；搅拌机搅拌粉尘经“集气罩+脉冲布袋除尘器”处理后通过18m高排气筒排放；交通运输扬尘通过道路硬化、车辆冲洗、清扫洒水、控制车速等措施控制。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目初期雨水经初期雨水收集池沉淀后作为搅拌用水。经砂石分离机处理后的搅拌机和罐车清洗废水、地坪冲洗废水经“四级沉淀池+搅拌池+压滤机压滤”后作为搅拌用水；车辆冲洗废水经洗车沉砂池沉淀后循环利用。1#拌合站生活污水经移动式厕所收集后，通过一体化生化处理设备处理后用于站内道路洒水控尘；2#拌合站生活污水经移动厕所收集后，通过粪污车送至TJ7标项目部一体化污水处理设备处理后，用于攀盐高速TJ7标段施工控尘。
（四）严格落实运营期各项噪声污染防治措施。项目通过选用低噪设备、风机进出口设置消声器、基座安装减震垫、润滑保养、室外安装设备采用彩钢瓦封闭、厂房隔声、合理布局等措施减少噪声对周围环境的影响。
（五）严格落实运营期各项固体废弃物污染防治措施。项目除尘灰、废砂石及实验固废作为原料使用；废布袋由厂家回收利用；1#拌合站污泥泥饼送攀枝花至盐源高速公路JQ3弃土场堆存，2#拌合站污泥泥饼送攀枝花至盐源高速公路JQ2弃土场堆存；生活垃圾经垃圾桶收集后，送附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置；废机油，废油桶，实验室废液（含器皿清洗废水），废含油手套、抹布等危险废物分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。
严格落实各项生态保护措施。剥离表土暂存于表土剥离堆放堆场，后期用于覆土；加强施工管理，严格限制施工活动范围，做好施工组织，施工废水、固废合理处置；合理布局高噪声施工设备；加强对施工人员的宣传教育，严禁施工人员捕杀野生动物。服务期满后，拆除拌合站设施设备，进行场地清理，移交主体工程进行相应路基及管理用房施工。
（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其他应注意的事项按国家相关法律法规和项目“报告表”提出的相关要求落实。

四、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度。调试排污前必须按照排污许可证有关规定，进行排污许可登记，不得无证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目的生态环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批项目的生态环境影响报告表。项目的生态环境影响报告表自批准之日起超过五年，该项目方开工建设的，其生态环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。
 攀枝花市生态环境局 

                              2026年10月29日
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